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PLC_PRG (PRG-FUP)
[001[PROGRAM PLC_PRG

002v4R

003 wBaudRate :WORD = 880;
004  bDataBits
008 bPariy

008  StopBits

007 bFiowControl
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o0 comz SERIAL_INTERFACE;
008 xOpenPort  BOOL = TRUE;
019 antPorz  :BOOL;
011 xendactve <BOOL;
012 SendSting2  STRING =ReadT;
013 ReceiveBufer  tpRing_Bufer;
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